大兴安岭地区

呼中生态环境局

 呼环建字[2026]1号
—————————★————————
关于大兴安岭弘升公路工程有限公司呼中区沥青搅拌站与商混站建设项目环境影响报告表的批复
大兴安岭弘升公路工程有限公司：

你单位报送的《关于申请审批大兴安岭弘升公路工程有限公司呼中区沥青搅拌站与商混站建设项目环境影响评价文件的函》和《大兴安岭弘升公路工程有限公司呼中区沥青搅拌站与商混站建设项目环境影响报告表》(以下称“报告表”)等申报材料已收悉，经审查研究，现批复如下。

一、项目概况及总体意见

本项目为新建项目，位于黑龙江省大兴安岭呼中区宏伟镇附近，本项目占地面积18573平方米，建筑面积9419平方米，包括沥青混凝土站、水稳站、水泥混凝土站、门卫等建筑，建设一条沥青混凝土生产线，年产沥青混凝土25万t；建设一条水泥稳定混凝土生产线，年产水泥稳定混凝土15万t；建设一条商品混凝土生产线，年产商品混凝土10万t。
该项目符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》及审查意见等要求。项目实施可能对环境产生不利影响，在严格落实环境影响报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施后，不利影响可以得到一定缓解和控制。我局原则同意环境影响报告表的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

二、项目建设的主要生态环境保护措施

（一）生态保护措施。施工期，本项目表土剥离的面积为1.8573hm2，剥离厚度为0.2m，剥离量3715m3，剥离的表土暂存于厂区北侧，表面用苫布遮盖，用于后期绿化工程区绿化覆土。建筑材料、弃土等应设置围挡。合理安排施工进度，避开雨季施工。施工作业面做到日清日结，防止因风蚀而造成水土流失。运营期，工程区永久占地被固化，厂区进行绿化，种植树木和草本植物。
（二）大气环境保护措施。施工期，在本项目施工过程中，作业场地应设置2m高围挡以减少扬尘扩散，并严禁在挡墙外堆放施工材料、建筑垃圾和渣土；定期对施工场地洒水以减少二次扬尘作业面，场地洒水后，可大大减少扬尘对环境的影响；加强粉状建材转运与使用的管理，运输散装建材应采用专用车辆，并加以覆盖，对车辆运输中丢撒的弃土要及时清扫、冲洗，减少粉尘污染对市容市貌的不良影响。施工场界满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值标准要求。运营期，本项目沥青罐呼吸废气、成品出料产生的沥青烟气经密闭收集后采用二级活性炭吸附装置进行处理，处理后经19m高排气筒排放，沥青烟、苯并[a]芘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求；本项目干燥筒配套安装旋风+布袋除尘器处理干燥过程和柴油燃烧器产生的废气，处理后废气经19m高排气筒排放，颗粒物、SO2及NOX排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求；本项目导热油炉燃料为柴油，烟气经17m高排气筒排放，颗粒物、SO2及NOx排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃油锅炉大气污染物排放限值要求；本项目水稳搅拌工序、商混搅拌工序在搅拌机上方设布袋除尘器，搅拌过程产生的颗粒物经集气罩收集后通过布袋除尘器处理后15m高排气筒排放。有组织颗粒物浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）（含2025年修改清单）表1中现有与新建企业大气污染物排放限值；本项目矿粉筒仓和水泥筒仓自带脉冲袋式除尘，碎石和砂砾贮存在全封闭原料库，定期洒水降尘，柴油储罐全封闭贮存，装卸及上料过程采取喷淋降尘措施。场地洒水降尘，减轻运输扬尘污染，采取上述措施，无组织颗粒物严格执行，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）（含2025年修改清单）表3中无组织排放限值要求。厂界外非甲烷总烃、沥青烟和苯并[a]芘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值要求。厂界内非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1无组织排放限值。
（三）水环境保护措施。施工期，废水主要为施工废水和施工人员的生活污水，施工废水经沉淀处理用于场地降尘，施工人员生活污水排入防渗旱厕，施工结束后清掏堆肥。运营期，本项目生产用水为清洗用水及原料搅拌用水。生产过程中清洗废水（设备清洗废水和运输车辆废水）经沉淀后回用于生产，无生产废水外排。
（四）声环境保护措施。施工期，施工过程中避免在同一地点安排大量动力机械设备施工，以减缓局部累积声级过高风险；各高噪声机械置于地块较中间位置作业，尽量远离场界。避免高噪声设备同时施工，造成施工噪声集中现象。合理安排施工时间，制订施工计划时间。禁止夜间（22:00~6:00）施工。采取上述措施，施工场界噪声能够满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。运营期，各生产设备均采取围挡措施，采取减振、消声、隔声等措施后，厂界噪声可控制在50dB（A）以下，厂界四周满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。
（五）固体废物污染防治措施。施工期，在施工现场，设置生活垃圾收集桶，对生活垃圾进行统一收集，定期送往环卫部门生活垃圾指定堆放点；严格建筑垃圾的管理，施工中尽量综合利用，不能利用的建筑垃圾集中堆存，采取苫布遮盖措施，定期送往城市建筑垃圾指定堆放点。运营期，布袋除尘器收集的粉尘量约为635.417t/a，集中收集后作为原材料返回生产线；废布袋一般每三年更换一次，产生量为0.2t/3a，废布袋由厂家负责更换后，回收处置；废导热油、废机油、废油桶暂存在危险废物贮存库内，定期交由资质单位处置；活性炭每季度更换一次，废活性炭更换后暂存在危险废物贮存库内，定期交由资质单位处置；本项目柴油罐油泥更换后直接交由资质单位处理，不在厂区内储存。
（六）环境风险防范措施。沥青储罐、柴油储罐区按重点防渗区采取防渗措施，防渗层至少为1m厚粘土层（K≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，K≤10-10cm/s。沥青储罐、柴油储罐区设置非燃烧材料的防火堤围堰，防火堤内的有效容积不小于最大贮罐的容积；在运营过程中积极采取防护措施，制订环境突发事故应急预案，一旦突发环境风险事故，立即按应急预案提到的紧急处理、救援、监测方案等进行紧急救援。

（七）严格落实污染物排放总量要求。项目建成投运后，二氧化硫年排放总量不得超过0.023吨，氮氧化物年排放总量不得超过3.616吨，颗粒物年排放总量不得超过21.519吨，沥青烟年排放总量不得超过0.722吨，苯并[a]芘年排放总量不得超过1.1×10-5，非甲烷总烃年排放总量不得超过0.135吨.
三、有关要求

(一)落实生态环境保护的主体责任。你单位应落实生态环境保护的主体责任，建立企业内部生态环境管理机构和制度，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目实施必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。制定并落实施工期与运营期生态环境跟踪监测方案，根据结果不断优化各项生态环境保护措施。按规定程序实施竣工环境保护验收。环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。

(二)加强监督检查。由呼中生态环境局按照《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》(环执法〔2021〕70号)要求，加强对项目环境保护和“三同时”及自主验收监管。你单位应按规定接受生态环境部门的日常监督检查。
                      大兴安岭地区呼中生态环境局
                        二○二六年九月二十二日

